Приложение № 2

к части 3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ

КАРТА АУКЦИОНА»

**Технические характеристики рекламных конструкций**

Требования к техническим характеристикам рекламных конструкций установлены в соответствии с решениями Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 07.10.2013г. №129 «Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», от 06.12.2013г. №140 «О внесении изменений в правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области».

Рекламные конструкции должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, [ПУЭ](consultantplus://offline/ref=D718A98C10D1F058F48D84FBDA0E224916AB493B86EFB6F2F12A3C93W1g9K), техническими регламентами и другими нормативными актами, содержащими требования для конструкций данного типа. Все конструкции должны соответствовать требованиям соответствующих санитарных норм и правил.

Конструктивные элементы жесткости и крепления (торцевые поверхности рекламных конструкций, крепления осветительной арматуры, соединения с основанием, болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.), а также неиспользуемые в целях размещения рекламы, социальной рекламы плоскости должны быть закрыты декоративными элементами.

Цвет опор и облицовки конструкций– серый или синий.

Щиты 3 x 6 м - щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 3 x 6 м. Площадь информационного поля щита определяется общей площадью его сторон. Количество сторон щита не может быть более трех. Фундамент щита не должен выступать над уровнем земли. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1-0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по [ГОСТу Р 52289-2004](consultantplus://offline/ref=D718A98C10D1F058F48D84FBDA0E22491EA04B3C8AECEBF8F97330911EW9g4K)). При этом они должны быть декоративно оформлены. Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. Щиты должны быть оборудованы внутренним или внешним подсветом, системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.